* **Zonal Statistics - QGIS**
* Стойностите в light\_integrated.tiff файла могат да бъдат интерпретирани именно като процент от времето в което дадената локация е засенчена. Те варират от 0 (пълно засенчване) до 254 (пълно осветяване). Тази скала беше избрана за да могат стойностите да се визуализират с най-добрата възможна прецизност като grayscale цвят на компютърен екран. С други думи, за да се преобразува стойността в процент просто трябва да се умножи по 100/254 **(170 \* 100 / 254 = 66.93%). – това трябва да е обаче 67% ослънченост, или 33% засенченост**